Техническое задание на обследование здания
Рабочий образец для технического заказчика. Не является утвержденной формой ГОСТ. Адаптируйте поля к цели, объекту и условиям договора. Подсказки в квадратных скобках замените своими сведениями.
Заказчик: ____________________    Исполнитель: ____________________
Основание / договор: ____________________    Дата: ____________________
	Раздел
	Содержание / заполнение

	Объект
	[наименование, адрес, литера/корпус, кадастровый номер, назначение, этажность, площадь, строительный объём, год постройки]

Заполняется: __________________________________________________

	Стороны
	[заказчик, технический заказчик, ответственные лица и контакты от эксплуатации; исполнитель определяется по договору]

Заполняется: __________________________________________________

	Основание
	[договор, закупочная процедура, предписание надзорного органа, решение собственника о реконструкции]

Заполняется: __________________________________________________

	Цель обследования
	[решение, которое принимается по результатам: размещение оборудования, капитальный ремонт, реконструкция, устранение дефектов, сделка]

Заполняется: __________________________________________________

	Границы и объём
	[корпус, оси, этажи, конкретные конструкции; сплошное или выборочное обследование; что исключено из объёма]

Заполняется: __________________________________________________

	Исходная документация
	[разделы КЖ/КМ/КД, исполнительная документация, техпаспорт, поэтажные планы, геоподоснова, материалы изысканий, прошлые заключения; отметить отсутствующее]

Заполняется: __________________________________________________

	Задачи по строительным конструкциям
	[выявление дефектов и повреждений, определение фактических характеристик материалов, оценка несущей способности, категория технического состояния обследованных конструкций]

Заполняется: __________________________________________________

	Инженерные системы
	[включаются или нет; при включении: перечень систем и состав оценки; при комплексном обследовании согласовать весь предусмотренный стандартом объём]

Заполняется: __________________________________________________

	Обмерные работы
	[восстановление конструктивной схемы, размеры сечений и пролётов, при необходимости лазерное сканирование, геодезическое определение кренов и прогибов]

Заполняется: __________________________________________________

	Поверочные расчёты
	[требуются или нет, для каких конструкций, на существующие или проектируемые нагрузки; источник данных о нагрузках: документы производителя, проектная документация, сведения эксплуатации и фактические данные]

Заполняется: __________________________________________________

	Лабораторные испытания и неразрушающий контроль
	[необходимость подтверждения прочности материалов; конкретные методы и точки контроля обосновывает исполнитель; при разработке программы их фиксируют в ней]

Заполняется: __________________________________________________

	Доступ, вскрытия, восстановление отделки
	[режим предприятия и арендаторов, пропуска, ночные окна, способ подъёма к высотным конструкциям, разрешённые вскрытия и порядок восстановления покрытий]

Заполняется: __________________________________________________

	Результат и формат передачи
	[техническое заключение с обоснованием выводов, ведомость дефектов, схемы и фотофиксация с привязкой к осям, протоколы испытаний, паспорт объекта, если он предусмотрен заданием; число бумажных экземпляров и электронные форматы]

Заполняется: __________________________________________________

	Сроки и контрольные точки
	[дата начала, выдача программы при её разработке, завершение полевого этапа, передача заключения; порядок переноса сроков при ограничении доступа]

Заполняется: __________________________________________________

	Приёмка, ограничения и согласование изменений
	[срок рассмотрения отчёта и устранения замечаний, фиксация необследованных конструкций, порядок согласования дополнительных работ и уточнения программы]

Заполняется: __________________________________________________


Приложения и исходные материалы
Перечень переданных файлов, чертежей, актов и заключений: ____________________
Отсутствующие сведения: ____________________
Существующие и планируемые нагрузки, источник данных: ____________________
Согласование
От заказчика: должность, ФИО, подпись, дата ____________________
От исполнителя: должность, ФИО, подпись, дата ____________________
Порядок согласования уточнений и дополнительных работ: ____________________
Программу обследования разрабатывают при необходимости и согласовывают с заказчиком. Количество испытаний, вскрытий и расчетов обосновывает исполнитель. Заранее заданная категория состояния не может подменять результаты обследования. Для объектов культурного наследия применяют специальный порядок исследований.
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